Buscar
| Inicio Presentación Lugar de trabajo La Piel Herramientas Técnicas decorativas Costuras |  | Materiales Accesorios Procesos Proyectos Recursos Evaluación Foro |
Diseño Patronaje Materiales Herramientas Técnicas Procesos Vídeo |  |  |  |
Diseño. Caja portaobjetos o bombonera realizada en vaquetilla natural de 2,5mm. Técnicas utilizadas: Mateado de forma y Tintado Puntada: Cosido guarnicionero en bisel. Sube Patrón. Los archivos con los patrones se encuentran en tres formatos diferentes DWG, DWF y PDF. Para saber más sobre estos tipos de archivos y como leerlos, ir a la página de "Recursos". | Descarga PDF | | Descarga DWG (AutoCAD 2004) | | Descarga DWF | Sube Herramientas. Lapicero. Goma. Cutter. Regla metálica. Punzón. Fileteador. Sacabocados. Mateadores. Agujas guarnicionero. Compás de puntas Martillo. Lezna. Pinceles. Guantes. |Ver descripción y técnicas de uso de herramientas| Sube Técnicas utilizadas. Biselado. Teñido. Grabado o mateado. Cosido tipo guarnicionero. |Ver descripción y técnicas utilizadas| Sube Materiales y productos. Papel patrones. Cartón. Cola blanca. Vaquetilla natural de 3 mm. Hilo de lino encerado. Cola de contacto. Disolvente. Colorantes. Lustra. |Ver descripción y tipos de materiales| Sube Componentes. Fondo. Lateral. Tapa. Borde de tapa. Sube Proceso general. Diseño. Patronaje. Teñido. Mateado Ensamblaje. Acabados. |Ver descripción de los procesos utilizados| Sube Proceso de ensamblaje. Biselar las piezas (tapa y borde de tapa, fondo y lateral) Trazar líneas o puntos para el adorno de mateado en la tapa y borde de tapa. Matear según diseño tapa y borde de tapa. Teñir todas las piezas. Marcar líneas de costura a 5 mm del borde en tapa y borde de tapa, fondo y lateral. Marcar puntos de costura sobre las líneas. Hacer orificios en marcas en lateral y borde de tapa. Pegar canto a canto lateral y borde de tapa. Cerrar en redondo pieza lateral y el borde de tapa con costura guarnicionero cruzada. Pegar por bisel fondo y la pieza lateral, tapa y borde de tapa. Abrir orificios de costura. Unir con costura guarnicionero fondo y pieza lateral, tapa y borde de tapa. Acabados. Aplicar lustra. Secar. Abrillantar. Sube Vídeo. Descarga el vídeo con el montaje completo de la bombonera. Los archivos se encuentran comprimidos en formato ZIP. Es necesario descomprimirlos para visualizarlos en el reproductor multimedia. Ver vídeo "Montaje de la bombonera" |FLASH| |AVI| Sube
Dto. Textil, Confección y Piel del IES "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar (Salamanca) © 2004/2005 w w w . s e b y c . c o m / p i e l y c u e r o