Buscar
| Inicio Presentación Lugar de trabajo La Piel Herramientas Técnicas decorativas Costuras |  | Materiales Accesorios Procesos Proyectos Recursos Evaluación Foro |
|Cutter| |Regla y escuadra| |Tenaza sacabocados | |Sacabocados de golpe | |Martillo| |Rulina| |Fileteador| |Punzón| |Lezna| |Matacantos| |Buril| |Mateador| |Incisador| |Troqueles| |Cortacorreas| |Chifla| |Agujas| |Compás de puntas | Cutter o cuchilla. Se utiliza para cortar el cuero. Existen diferentes tipos según la aplicación. Los de mejor rendimiento y para cortes sencillos en todo tipo de pieles, son de cuchilla no demasiado ancha, con la hoja reforzada en la parte exterior y el cuerpo puede ser de plástico. Existen cuchillas o cutter de hoja y puntiaguda que se utilizan para las técnicas de incisado, calados, mosaicos, etc. Ver vídeo "Manejo del Cutter" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Regla, escuadra. Se utilizan para realizar diseños, el patronaje, trazar líneas rectas y de apoyo de la cuchilla en el corte. Deben ser de metal, preferentemente aluminio; son ligeras y resistentes. La regla de 1m como mínimo y con graduación en milímetros. Se puede disponer de otras de 50cm o menores para trabajos pequeños. Ver vídeo "Manejo de la regla y la escuadra" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Tenaza sacabocados. Se utiliza para hacer agujeros de distintos tamaños en el cuero. Esta provista de boquillas cónicas afiladas, de distintos tamaños, dispuestas sobre una rueda, con un sistema de revolver, de manera que se sitúa la boquilla sobre el cuero y este sobre una base y mediante presión queda agujerado el cuero según el diámetro elegido. Son aconsejables las macizas y conviene situar un trozo de cuero grueso (suela) sobre la base de apoyo para que el orificio sea más regular y cueste menos esfuerzo. Ver vídeo "Manejo del Sacabocaos" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Sacabocados de golpe. Hacen orificios redondos o alargados mediante el golpeo de estos con un martillo. Los hay de varios tipos: Sacabocados de tenedor: Pueden ser para hacer orificios redondos o alargados de distintos diámetros o longitudes. Se pueden hacer con ellos 4, 3, 2 y 1 orificios, por donde pasará el hilo o la tireta de las costuras. Se colocan sobre la línea de costura y se golpean con un martillo, perforando el cuero. Los circulares individuales se usan para cinturones y colocación de herretes o remaches. Ver vídeo "Manejo del Sacabocaos de tenedor" |FLASH| |AVI| |WMV| Sacabocados de herida o hendidores: Hacen orificios ovalados o rectangulares, son utilizados específicamente para cinturones, en la colocación de la hebilla. Sube Martillo. Se utiliza para distintas operaciones, como: golpear sacabocados, mateadores, troqueles, colocación de remaches, herretes, broches, aplanado de costura, etc. Tienen distintos pesos, según la utilidad. Son más duraderos los de mango de acero. La cabeza puede ser metálica o de fibra, para el golpeo de herramienta es preferible la de fibra. Los hay combinados de fibra y metal. Ver vídeo "Manejo del Martillo" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Ruleta o rulina. Instrumento marcador. Sirve para marcar la distancia entre las puntadas (puntos de inserción del hilo o tireta). Esta compuesta por una rueda dentada que al girar apoyada en la línea de costura hace marcas en el cuero. Hay de distintos tamaños, según la densidad de la puntada (el número de puntadas por centímetro) varía entre 2 y 4, en función del grueso de la costura, del material utilizado para coser, de la costura o punto a realizar y del diseño del proyecto. Ver vídeo "Manejo de la Rulina" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Fileteador. Se utiliza para hacer líneas o “filetes” de adorno o como guía de las costuras (línea de costura). Se apoya en el borde del material y se vá marcando una paralela a éste según el ancho elegido. Pueden combinarse distintos anchos, desde unos mm., hasta varios cm. Con el mismo fin puede utilizarse el compás de puntas. Ver vídeo "Manejo del Fileteador" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Punzón. Se utiliza para marcar y abrir pequeños agujeros en el cuero, a fin de facilitar el paso de la aguja cuando se cose con hilo. Se recomienda abrir el agujero sujetando el cuero en una superficie plana de madera e incidir perpendicularmente con éste en los orificios marcados. Los hay de distintos grosores. Cuando se compran hay que pedirlos montados en el mango. Ver vídeo "Manejo del Punzón" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Lezna. Es una herramienta de corte. Después de hechas las marcas para la costura, se introducirá en el cuero haciendo unos orificios alargados para pasar fácilmente la tireta en el cosido y adorno. Se recomienda abrir el agujero sujetando el cuero en una superficie plana de madera e incidir perpendicularmente con ésta en los orificios marcados. Las hay de diferentes tamaños en función de grueso del hilo o anchura de la tireta. Cuando se compran hay que pedirlos montados en el mango. Sube Matacantos. Es una herramienta de corte. Se utiliza para cortar en bisel los bordes del cuero, para darles un mejor acabado. Ver vídeo "Manejo del Matacantos" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Buril. Se utiliza para trazar, grabar, matizar o repujar la superficie del cuero. Se usa presionando sobre el cuero realizando movimientos libres según la técnica utilizada. Tienen formas muy diferentes según su aplicación. Se suelen utilizar sobre el cuero húmedo para que el efecto sea más evidente. Sube Mateador o botador. Herramientas individuales de golpeo, utilizadas para decorar el cuero. En un extremo tienen grabado un dibujo en relieve o en hueco, que se apoya perpendicularmente sobre el cuero y mediante un golpe seco en el otro extremo con el martillo, se deja marcada la huella del dibujo; el cuero debe estar húmedo para facilitar la operación. Hay una gran variedad de dibujos, letras y también los utilizados para marcar fondos en distintas técnicas decorativas. Ver vídeo "Manejo del Mateador" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Útil para el incisado. Es un tipo de cuchilla especial, montada sobre un cuerpo cilíndrico giratorio, que termina en su parte superior en un soporte semicircular. Con esta herramienta se abren o cortan las líneas del diseño para después proceder al mateado de fondo o al grabado. Se utiliza, apoyando el dedo índice sobre el soporte superior, haciendo la presión correspondiente en función de la profundidad del corte, con los dedos pulgar y corazón se sujeta la parte cilíndrica orientando la cuchilla a la posición correcta de corte; de esta forma se deslizará la cuchilla sobre la piel según el contorno marcado. Hay que procurar, que la cuchilla se mantenga siempre vertical para que el corte sea uniforme. Ver vídeo "Manejo del Incisador" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Troqueles. Herramientas individuales de corte por golpeo para decorar el cuero. Son boquillas cortantes que reproducen determinadas formas; se apoya perpendicularmente sobre el cuero y mediante un golpe seco con el martillo, dejan perforada la piel con la forma de la boquilla. Existe una gran variedad de formas de diversos tamaños. Ver vídeo "Manejo de los Troqueles" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Cortacorreas. Es una herramienta de corte, que se utiliza para hacer tiras de cuero a una medida de ancho determinada. Se usa para cortar cinturones, asa de bolsos, tiras, etc. Ver vídeo "Manejo del Cortacorreas" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Chifla Es una herramienta de corte, que sirve para rebajar el grosor del cuero, en algunos cantos de costura o para hacer ensamblajes. Se coloca el cuero del revés (por la parte de carne) sobre una superficie dura, (baldosa de mármol) y realizando movimientos circulares con la Lezna, de izquierda a derecha, se logra quitar parte del grueso del material. Ver vídeo "Manejo de la Chifla" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube Agujas Se utilizan para distintas técnicas de unión o adorno del cuero, en función de esta técnica de cosido serán diferentes las agujas. Agujas para cosido guarnicionero. Se utilizan para unir o adornar el cuero con hilo (de lino y encerado), se usan dos agujas a la vez, son de punta roma y tienen un ojo en el extremo opuesto a la punta. Cuando se cosen dos superficies de cuero enfrentadas por bisel, se utilizan agujas curvas. Se compran por unidades y por grosor, desde el 1 hasta el 4 o cinco, su número es inverso a su grosor. Agujas para cosido con tireta: Las hay de distintas formas: Circulares: de metal dorado, con punta y al otro extremo son huecas, con una rosca interior, para introducir la tireta con un movimientos de giro, previamente recortada su punta. Se utilizan cuando se realizan orificios circulares para el cosido o adorno con tireta. De lengüeta: Son planas, con una lengüeta pinzante, en la parte contraria a la punta, con la cual queda sujeta la tireta. Se utiliza cuando se realizan orificios alargados, también se puede utilizar con orificios redondos. Sube Compás de puntas Es un compás, cuyos brazos terminan en punta. Es muy útil, rápido y fácil de manejar; sirve para trasladar medidas, marcar puntos de referencia, marcar las líneas de costuras (en lugar del fileteador) y para marcar sobre estas mismas líneas los puntos para las costuras. Su utilización es sencilla; para marcar las líneas de costuras basta con apoyar en el borde del material una punta y la otra va marcando paralela a esta según el ancho elegido. Ver vídeo "Manejo del Compás de Puntas" |FLASH| |AVI| |WMV| Sube
Dto. Textil, Confección y Piel del IES "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar (Salamanca) © 2004/2005 w w w . s e b y c . c o m / p i e l y c u e r o