Buscar
| Inicio Presentación Lugar de trabajo La Piel Herramientas Técnicas decorativas Costuras |  | Materiales Accesorios Procesos Proyectos Recursos Evaluación Foro |
Diseño Patronaje Materiales Herramientas Técnicas Procesos Vídeo |  |  |  |
Diseño. Bolso bandolera realizado en vaquetilla color coñac de 1,5mm. Técnicas utilizadas: Mateado de forma. Puntada: Cosido guarnicionero. Sube Patrón. Los archivos con los patrones se encuentran en tres formatos diferentes DWG, DWF y PDF. Para saber más sobre estos tipos de archivos y como leerlos, ir a la página de "Recursos". | Descarga PDF | | Descarga DWG (AutoCAD 2004) | | DWF | Sube Herramientas. Lapicero. Goma. Cutter. Regla metálica. Punzón. Fileteador. Sacabocados. Mateadores. Agujas guarnicionero. Pinza guarnicionero. Compás de puntas. Martillo. Lezna. |Ver descripción y técnicas de uso de herramientas| Sube Técnicas utilizadas. Cortado. Grabado o mateado. Cosido tipo guarnicionero. |Ver descripción y técnicas utilizadas| Sube Materiales y productos. Papel patrones. Cartón. Vaquetilla color coñac 1.5 mm. Hilo de lino encerado. 1 broches de imán. 2 pasadores o anillas en forma de “d”. Cola de contacto Disolvente. Cera. |Ver descripción y tipos de materiales| Sube Componentes. 1 frontal. 1 lateral. 1 trasera-solapa 1 adorno (frontal). 2 correa. 2 trabillas porta anillas. Sube Proceso general. Diseño. Patronaje. Cortado. Grabado o mateado. Ensamblaje. Acabados. |Ver descripción de los procesos utilizados| Sube Proceso de ensamblaje. Rebajar Grabar motivo en pieza adorno. Marcar líneas de costura en pieza adorno, frontal, lateral, trasera-solapa y trabillas porta anillas. Fileteado de pieza de adorno. Poner broches de imán (macho en solapa, hembra en frontal). Raspar espacio para pegar pieza de adorno. Pegar pieza de adorno. Hacer orificios costura sobre pieza de adorno (de cara a la pieza de adorno). Hacer costura de unión pieza adorno y trasera-solapa. Montar anilla en las trabillas. Doblar trabillas y pegar. Raspar en lateral espacio para pegar trabillas. Pegar trabillas sobre lateral. Hacer orificios de costura sobre trabillas (de cara a las trabillas). Hacer costura de unión entre lateral trabillas. Pegar frontal con lateral. Hacer orificios costura sobre frontal y lateral (de cara a la pieza frontal). Hacer costura de unión entre frontal y lateral, reforzando en los dos extremos. Pegar pieza trasera-solapa con lateral. Hacer orificios costura sobre trasera y lateral continuando por el borde de la solapa (de cara a la pieza trasera-solapa). Hacer costura de unión sobre trasera y lateral, empezando por el extremo del costado derecho hacia abajo, hasta llegar al extremo del costado izquierdo (reforzando costura), continuar con costura de adorno por el borde de la solapa hasta cerrar el circuito (reforzando costura). Pegar una correa con otra, dejando en los extremos de la más larga 7cm sin unir. Introducir dichos extremos por las anillas, doblándolos sobre los extremos de la correa corta. Pegar al ras de la correa corta. Filetear por el exterior la correa. Acabados. Nutrir con crema. Abrillantar. Sube Vídeo. Descarga el vídeo con el montaje completo del bolso. Los archivos se encuentran comprimidos en formato ZIP. Es necesario descomprimirlos para visualizarlos en el reproductor multimedia. Ver vídeo "Montaje del bolso" |FLASH| |AVI| Sube
Dto. Textil, Confección y Piel del IES "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar (Salamanca) © 2004/2005 w w w . s e b y c . c o m / p i e l y c u e r o