Buscar
| Inicio Presentación Lugar de trabajo La Piel Herramientas Técnicas decorativas Costuras |  | Materiales Accesorios Procesos Proyectos Recursos Evaluación Foro |
Necesidades básicas para el lugar de trabajo. Mesa para cortar, con una altura adecuada para trabajar de pié, recubierta con un panel de teflón, para cortes de piezas de grandes dimensiones, puede servir paneles más pequeños de 30x30, 40x40 ó 50x50cm, en función de las necesidades o el espacio; se puede cortar también sobre una placa de zinc. Para el trabajos de grabados, mateados, troquelados y repujados, se puede utilizar una base de mármol (al menos de 2cm de grosor) o de granito pulido. Para la zona de tintura, será necesario disponer una toma de agua y un lugar apartado de la zona de trabajo y de almacenamiento de material. Para el resto de trabajos se pueden utilizar mesas convencionales de aula para trabajar sentado. El resto del mobiliario, pueden ser estanterías, para colocar materiales y herramientas. Es aconsejable disponer de una zona de estanterías o armarios donde las pieles puedan estar extendidas o recogidas, pero sin doblar. Para guardar herramientas es útil disponer de cajas de herramientas convencionales u otras que se adapten para mantener el control y orden de las mismas, se puede disponer también de pequeñas cajas y botes para guardar complementos. Sube
Dto. Textil, Confección y Piel del IES "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar (Salamanca) © 2004/2005 w w w . s e b y c . c o m / p i e l y c u e r o