Buscar
| Inicio Presentación Lugar de trabajo La Piel Herramientas Técnicas decorativas Costuras |  | Materiales Accesorios Procesos Proyectos Recursos Evaluación Foro |
Diseño Patronaje Materiales Herramientas Técnicas Procesos Vídeo |  |  |  |
Diseño. Llavero realizado en vaquetilla color coñac de 1,5mm. Técnicas utilizadas: Marcado, Incisado, Mateado de fondo, Coloreado y Tintado. Punta de adorno: Insertado de tireta "Punto Español" Frontal Interior Sube Patrón. Los archivos con los patrones se encuentran en tres formatos diferentes DWG, DWF y PDF. Para saber más sobre estos tipos de archivos y como leerlos, ir a la página de "Recursos". | Descarga PDF | | Descarga DWG (AutoCAD 2004) | | Descarga DWF | Sube Herramientas. Lapicero. Goma. Cutter. Regla metálica. Punzón. Fileteador. Rulina. Sacabocados. Mateadores de fondo. Botadores. Cuchilla para incisado. Agujas redondas para tireta. Martillo. Lezna. |Ver descripción y técnicas de uso de herramientas| Sube Técnicas utilizadas. Marcado Incisado Mateado de fondo Coloreado y Tintado |Ver descripción y técnicas utilizadas| Sube Materiales y productos. Papel patrones. Cartón. Cola blanca. Cerdo flor o badana. Vaquetilla natural de 1.5 mm. Tireta. Cola de contacto. Disolvente. Lustra. |Ver descripción y tipos de materiales| Sube Componentes. 1 Pieza exterior. Forro de pieza exterior. 1 Pieza interior. Refuerzo ganchos. Sube Proceso general. Diseño. Patronaje. Cortado. Marcar diseño para el incisado. Incisar. Perfilar. Ferretear. Ensamblaje. Acabados. |Ver descripción de los procesos utilizados| Sube Proceso de ensamblaje. Previamente teñida la pieza exterior Marcar diseño en la pieza exterior para el incisado. Incisar contornos y diseño. Perfilar contornos. Matear o ferretear el fondo. Montar broche pieza exterior (macho) Montar broche en forro (hembra) Pegar pieza refuerzo ganchos a forro. Montar herraje ganchos sobre el refuerzo y forro. Pegar el conjunto a pieza exterior. Marcar línea de costura en el borde. Marcar puntos de costura en línea. Perforar puntos de costura. Coser con puntada guarnicionero. Acabados. Aplicar lustra. Secar. Abrillantar. Sube Vídeo. Descarga el vídeo con el montaje completo del llavero. Los archivos se encuentran comprimidos en formato ZIP. Es necesario descomprimirlos para visualizarlos en el reproductor multimedia. Ver vídeo "Montaje del Llavero" |FLASH| |AVI| Sube
Dto. Textil, Confección y Piel del IES "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar (Salamanca) © 2004/2005 w w w . s e b y c . c o m / p i e l y c u e r o